## WLAN einrichten

Wenn sich der Chip nicht mit dem WLAN verbinden kann, erstellt er ein eigenes WLAN:

SSID: ROWING RGB

Passwort: setupRgbRowing2015

Damit verbinden. Unter Windows klappt das manchmal nicht (Verbindung nicht möglich). Handy ist besser.

Wenn verbunden, im Browser http://192.168.0.1 aufrufen. Auf der erscheinenden Seite lassen sich SSID und Passwort für das heimische WLAN eingeben.

## Code

Der Code wird auf GitHub gehostet:

<https://github.com/Benuhx/RGB-Rowing>

Der Microcontroller lässt sich via MicroUSB flashen. Entweder MicroUSB-Kabel vom Microcontroller -> PC **oder** separates Stromversorgungskabel anschließen, **nicht** beides gleichzeitig!